ОБҐРУНТУВАННЯ  ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

Замовник: Комунальне підприємство «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради».
Предмет Закупівлі:  Оптично-когерентний томограф з ОКТ-ангіо з функцією флуоресцентної та автофлуоресцентної зйомки (код за  ДК 021:2015 «33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини»; НК 024:2019 – 46799 Система оптичної когерентної томографії сітківки).

Очікувана вартість предмета закупівлі: 4 400 000 грн з ПДВ
Ідентифікатор закупівлі:   UA-2022-03-02-001810-a
З метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів та на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. №631 і від 11 жовтня 2016 р. №710» підготовлено та опубліковано обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик
	№
	Опис параметра
	Наявність функції або величина параметра
	Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку відповідного документу

	1
	Прилад, що дає можливість за допомогою оптично-когерентної томографії отримати вимір задніх очних структур, у тому числі сітківки, шару нервових волокон сітківки, гангліозних клітин і внутрішнього шару сітківки, макули, зорового нерва та судинної оболонки ока
	Відповідність 
	

	2
	Вбудована ретинальна камера для отримання фотографічного кольорового зображення сітківки
	Наявність
	

	3
	Можливість отримувати двомірні та тримірні карти сітківки та переднього відрізку ока за допомогою оптично-когерентної томографії
	Наявність
	

	4
	Можливість 3D-сканування з або без кольорової фотографії очного дна
	Наявність
	

	5
	Можливість комбінованого сканування (одночасного отримання В-сканувань та 3D-зображень (12х9 мм))
	Наявність
	

	6
	Можливість неінвазивного дослідження мікроваскулярних структур
	Наявність
	

	7
	Можливість отримання зображень «EnFace»
	Наявність
	

	8
	Функції «динамічного фокусу» та коригування контрасту при візуалізації склоподібного тіла
	Наявність
	

	9
	Сегментація шарів тканин сітківки
	Не менше 7
	

	10
	Карти товщини шарів
	Не менше 5, з функцією вимірювання товщини
	

	11
	Маркер рівня очей
	Наявність
	

	12
	Режим стереофотографії 
	Наявність
	

	13
	Режим панорамного знімку
	Наявність
	

	14
	ОКТ ангіографія з технологією частотно-модульованого джерела
	Наявність
	

	15
	Функція автоматичного захоплення тієї ж самої області сканування, що обстежувалась попереднього разу
	Наявність
	

	16
	Функція компенсації мимовільних рухів очей
	Наявність
	

	17
	Кут огляду
	Не менше за 45°
	

	18
	Можливість виведення на екран до 16 знімків
	Наявність
	

	19
	Шаблони сканування
	3D, Лінійне, Пересічне, Радіальне, Растрове
	

	20
	Робоча відстань
	34,8 мм (для зйомки сітківки), 17 мм (для зйомки переднього відрізку)
	

	21
	Зони сканування сітківки
	З 

3 мм до 12 мм по вертикалі та 3 мм до 12 мм по горизонталі
	

	22
	Довжина хвилі джерела лазерного випромінювання
	Не менше 1050 нм
	

	23
	Швидкість сканування
	Режим A-scan: не менше 100000 скан/сек.
	

	24
	Горизонтальна роздільна здатність
	(20 (м
	

	25
	Поздовжня роздільна здатність
	Не гірше, ніж 8(м
	

	 26
	Переміщення упору підборіддя
	Не менше 67 мм
	

	27
	Фокусування та позиціонування
	За допомогою рідкокристалічного дисплею
	

	28
	Внутрішня фіксаційна мітка


	Наявність
	

	29
	Зовнішня фіксаційна мітка
	Наявність
	

	30
	Вікна для фіксації переднього відрізка
	Не менше 8 шт.
	

	31
	Сенсорний рідкокристалічний дисплей з діагоналлю не менше 8,4 дюйми
	Наявність
	

	32
	Тип фотозйомки переднього сегмента
	Інфрачервоний
	

	33
	Функція флуоресцентної зйомки 
	Наявність
	

	34
	Функція автофлуоресцентної зйомки
	Наявність
	

	35
	Можливість візуалізації судинних структур хоріоідеї та глибоких шарів сітківки
	Наявність
	

	36
	Таймер для виміру часу, що минув з моменту проведення внутрішньовенної ін'єкції флуоресцеїну 
	Наявність
	

	37
	Функції автоматичного фокусування/автоматичної зйомки при фотографуванні ретинальною камерою та функцій автоматичного фокусування/автоматичної поляризації/автоматичного налаштування глибини сканування при зйомці оптично-когерентним томографом
	Наявність
	

	38
	Режим маленька зіниця
	Наявність
	

	39
	Лінзи діоптрійної компенсації
	Наявність
	

	40
	Джерело освітлення
	Довжина хвилі: 1050 нм, 

1/2 полоси пропускання: 50 нм, вплив на рогівку: (40 (Вт
	

	41
	Комплектація приладу персональним комп’ютером зі спеціалізованим програмним забезпеченням для отримання даних з томографу, ведення бази даних, аналізу та ін., монітором, принтером, джерелом безперебійного живлення
	Наявність
	

	42
	Наявність у програмному забезпеченні нормативної бази даних для порівняння результатів вимірювання із нормою
	Наявність
	

	43
	Режим збереження енергії
	Наявність
	

	44
	Електричне живлення приладу
	Стандартна однофазна мережа 220 В / 50 Гц, потужність: до 250 ВА
	

	45
	Маса приладу
	Не більше

24 кг
	

	46
	Прилад повинен комплектуватися спеціалізованим інструментальним столом з можливістю регулювання висоти стільниці
	Наявність
	

	47
	Спосіб регулювання висоти – за допомогою електричного приводу
	Відповідність
	

	48
	Плавний хід шасі (роликів). Механізм блокування руху
	Наявність
	

	49
	Обмежувач руху стільниці для безпеки ніг пацієнта
	Наявність
	

	50
	Підставка для клавіатури, що ховається під стільницю
	Наявність
	

	51
	Ніша для персонального комп’ютеру
	Наявність
	

	52
	Підставка для принтеру
	Наявність
	

	53
	Мінімальна висота (зі стільницею) - 628 мм
	Відповідність
	

	54
	Максимальна висота (зі стільницею) - 978 мм
	Відповідність
	

	55
	Діапазон вертикального регулювання висоти: не менш 350 мм
	Відповідність
	

	56
	Максимальне навантаження на стіл – до 80 кг
	Відповідність
	

	57
	Максимальне навантаження на тримач ПК – до 15 кг
	Відповідність
	

	58
	Максимальне навантаження на тримач принтеру – до 10 кг
	Відповідність
	

	59
	Електроживлення - 220-230 В, 50-60 ГЦ
	Відповідність
	

	60
	Потужність: не більше 1300 ВА
	Відповідність
	

	61
	Вага нетто / вага брутто: не більше 38.2 кг / 47.5 кг
	Відповідність
	

	62
	Габарити стільниці: не менше 480x480мм + 600х410мм
	Відповідність
	


У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника  - читати з виразом «або еквівалент».

Загальні вимоги

1. Товар повинен бути внесений до державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. На підтвердження Учасник повинен надати  завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно технічного регламенту. Надати сертифікат відповідності. Якщо обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, Учасник надає лист – роз’яснення. 

2. Підтвердження відповідності технічним вимогам  апарату надається у формі заповненої таблиці. 

3. Проведення доставки товару, монтаж і введення в експлуатацію, навчання медперсоналу роботі на апараті сертифікованими  виробником інженерами сервісного центру в Україні,  проводиться за рахунок Учасника. Надати гарантійний лист.

4. Надати гарантійний лист про застосування заходів із захисту довкілля, про те, що товар буде поставлено із врахуванням екологічних вимог згідно діючого законодавства.

5. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості та якості, яких вимагає ця документація, надати оригінал гарантійного листа виробника (якщо учасник не є виробником товару) або офіційного представника на території України, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості, та в терміни, визначені тендерною документацією, пропозицією учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати ідентифікатор закупівлі (номер оголошення) оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, а також назву предмету закупівлі та назву замовника згідно оголошення.

6. Товар повинен бути новим, таким, що раніше не експлуатувався, не використовувався.

7. Гарантійне обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію.

8. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником, а фахівці повинні пройти навчання у виробника обладнання. Надати підтверджуючі документи.

9. Наявність інструкції до приладу на українській мові.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
Очікувана вартість предмету закупівлі розрахована методом порівняння ринкових цін, а саме визначення очікуваної вартості на підставі даних ринку з отриманих цінових пропозицій на момент вивчення ринку та з урахуванням принципу здійснення публічних закупівель максимальна економія, ефективність та пропорційність.
	ЦІНОВІ ПРОПОЗИЦІЇ

	ТОВ «Медична компанія «Медікус»
	НВФ «Сіместа ВААЛ» 

у формі ТОВ 
	Підприємство «Альфамед»

 у формі МПП

	4 495 000,00
	4 505 000,00
	4 614 100,00


