ОБҐРУНТУВАННЯ  ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

Замовник: Комунальне підприємство «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В.    Скліфосовського Полтавської обласної ради».
Предмет Закупівлі: Технічне обслуговування та поточний ремонт ліфтів (код за ДК 021:2015"50750000-7 Послуги з  технічного обслуговування ліфтів").

Очікувана вартість предмета закупівлі: 336 000,00 грн з ПДВ.
Ідентифікатор закупівлі:   UA-2022-02-02-000519-b
Місце надання послуг:  36011  м. Полтава,       вул. Шевченка ,23 та вул. Залізна, 17-А
З метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів та на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. №631 і від 11 жовтня 2016 р. №710» підготовлено та опубліковано обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:
Організація і виконання комплексу робіт з часткового технічного обслуговування ліфтів проводиться за місцем розташування обладнання та відповідно до регламенту, нормативно-технічної та/або експлуатаційної документації виробника.

ПЕРЕЛІК ЛІФТІВ 

	


Адреса – м. Полтава, вул. Шевченка, 23

	№ п/п
	Реєстр. номер
	Шифр ліфта
	Кільк. зуп.
	Рік встановлення
	Кількість 
	Примітка

	1
	22929
	лл-500-0,5
	9
	2020
	1
	

	2
	зав.№260934
	лп-630-1,0
	9
	2019
	1
	

	3
	зав.№603695
	лп-1275-1,0
	9
	2019
	1
	

	4
	9102
	лмш-100
	2
	1979
	1
	

	5
	133
	лл-500-0,5
	5
	1975
	1
	

	6
	2931
	лл-500-0,5
	2
	2007
	1
	

	7
	2930
	лл-500-0,5
	3
	2007
	1
	

	8
	зав.№260933
	лп-400-1,0
	8
	2019
	1
	

	Адреса – м. Полтава, вул. Залізна,17А

	9
	2830
	лп-500-1,0
	7
	1994
	1
	

	10
	2831
	лп-500-1,0
	7
	1998
	1
	

	11
	3123
	лл-2000-0,5
	8
	2012
	1
	

	12
	3124
	лл-2000-0,5
	7
	2012
	1
	


Технічне обслуговування ліфтів включає в себе:

1.Організувати та виконувати роботи по технічному обслуговуванню ліфтового устаткування з метою забезпечення безперебійної та безпечної роботи ліфтів, відповідно до інструкцій та «Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів».

2. Своєчасно виконувати комплекс робіт навченим і атестованим персоналом.

3.Брати участь у перевірках, які проводяться органами управління Держпраці.

4.Вносити в паспорти ліфтів записи, які відносяться до обов’язків Виконавців.

5.Проводити цілодобову реєстрацією заявок на усунення несправностей та зауважень до роботи ліфтів, при їх наявності та вживати відповідні заходи по їх усуненню. 

6.Сприяти Замовнику в оформленні актів технічного стану ліфтів для їх заміни.

7.Сприяти виявленню осіб, які порушують «Правила експлуатації ліфтів», допускають навмисне псування ліфтового обладнання і інформувати Замовника для прийняття заходів по усуненню виявлених порушень.

8.Призупиняти роботу ліфтів та повідомляти про це Замовника у разі виявлення недоліків та несправностей в роботі ліфтів, які можуть вплинути на безпечну експлуатацію ліфтів, призвести до аварійної ситуації або до загрози життю та здоров’ю користувачів.

   Поточний ремонт :

Повинен виконуватись тільки електромеханіками з ліфтів, які пройшли відповідне навчання, та виконується при виході з ладу ліфтового обладнання в процесі його експлуатації на підставі узгоджених із Замовником дефектних актів. 

Поточний ремонт включає в себе:

–
визначення несправності;

–
часткова чи повна (при необхідності) розборка обладнання;

                        –
заміна  вузлів та деталей що вийшли з ладу;

                        –
зборка;

–
регулювання режимів роботи;

–
перевірка працездатності;

–
передача персоналу обладнання для подальшої експлуатації.

          Виконавець повинен проводити за потребою монтаж, демонтаж обладнання, видачу технічних заключень, робити відповідні записи у паспортах ліфтів.

Кваліфікаційні вимоги:

1.Наявність персоналу, який пройшов відповідне навчання та перевірку знань  з «Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів», надати копії посвідчень.

2.Учасник повинен підтвердити спроможність надання послуг з технічного обслуговування та огляду ліфтів відповідними копіями документів (наявність дозволу Держгірпромнагляду на виконання робіт підвищеної небезпеки або декларації відповідності. 

Учасник повинен надати довідку в довільній формі про незалучення субпідрядних організацій.
3.Виконавець приймає на себе організацію і виконання комплексу робіт з технічного обслуговування ліфтів за адресами: вул. Шевченка, 23 -  та вул. Залізна, 17А (табл.1). 

4.Виконавець має забезпечити функціонування встановленої на диспетчеризованих ліфтах Замовника системи диспетчеризації(диспетчерський комплекс «Обь») із забезпеченням цілодобового контролю роботи та двостороннього зв’язку з диспетчерським пунктом. На підтвердження надати довідку в довільній формі про кількість диспетчеризованих за допомогою диспетчерського комплексу «Обь» ліфтів, що обслуговуються Учасником, з вказанням адреси розташування ліфтів та найменування власника (замовника). 

5.Наявність відповідної матеріально-технічної бази (інструмента, контрольно-вимірювальної апаратури).

Замовник за власним бажанням може перевірити наявність обладнання та матеріально-технічної бази. В разі їх відсутності пропозиція буде відхилена незалежно від ціни.

6.Надати гарантійний лист про застосування заходів із захисту довкілля.
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
Очікувана вартість предмета закупівлі  (336 000,00 грн.) розрахована у межах затверджених кошторисних призначень та орієнтовних обсягів фінансування на 2022 рік.
При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувались фактичні показники витрат на аналогічні послуги за підсумками минулого року, з урахуванням запланованих поточних завдань та потреб. Також розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі, проведено за результатами моніторингу цін на вказані позиції предмету закупівлі на протязі 2021 року в електронній системі закупівель «ProZorro», вартості вказаних позицій за аналогічними закупівлями.
